СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
		Генеральный директор ООО «ЖКС № 4 Приморского района»	

		___________________________А.В. Максимов 	
			
		«______»  ________________2011 г. 	
 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Королева, д. 30, корп.2,литера А	
 Основание	Сметная стоимость - 	1067,013 тыс.руб	
 	Нормативная трудоемкость - 	1487,06 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	171,492 тыс.руб	
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Ноябрь 2011 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 3.11. Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Технолэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	13,55	162,36	25,32	2199,98	1856,89	343,09	14,38	194,85	
 	(0) 		100 м2 покрытия	137,04	0			0	0	0	
 ИТОГО:	2199,98	1856,89	343,09	194,85	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.11. Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Технолэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	1856,89*10,712	10,712	19891,01	
 Машины и механизмы	343,09*5,943	5,943	2038,98	
 Материалы	0*3,318	3,318	0	
 Итого		21929,99	
 Накладные расходы	(1856,89+0)*10,712*0,84	0,84	16708,44	
 Сметная прибыль	(1856,89+0)*10,712*0,48	0,48	9547,68	
 Итого		48186,11	
 №2 3.11. Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Технолэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной(в т.ч. козырьки)	13,75	271,879	2,74	3738,34	473,74	47,09	2,8	44,28	
 	(0) 	ЗП=29,96*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 м2 кровли	29,96	0,46			7,91	0,04	0,69	
 2	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	12,17	270,651	32,52	3293,82	2311,22	494,71	14,36	200,98	
 	(0) 	ЗП=165,14*1,15; ЭММ=32,52*1,25; ЗПм=4,2*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м2 кровли	165,14	4,2			63,89	0,29	4,41	
 2.1	101-9122-021	Изопласт  ХПп-3,0, материал для нижнего слоя	1411,72	76,78		108391,86		
 			м2					
 2.2	101-9121-025	Изопласт   ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	1387,38	134,6		186741,35		
 			м2					
 3	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартуков	2,3	806,0255	88,86	1853,86	1054,48	255,47	35,5	93,9	
 	(0) 	ЗП=398,67*1,15; ЭММ=88,86*1,25; ЗПм=12,95*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,86*1,25	100 м примыканий	398,67	12,95			37,23	0,86	2,47	
 3.1	101-9122-021	Изопласт  ХПп-3,0, материал для нижнего слоя	386,4	76,78		29667,79		
 			м2					
 3.2	101-9121-025	Изопласт   ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	193,2	134,6		26004,72		
 			м2					
 ИТОГО:	8886,02	3839,44	797,27	339,16	
 			109,03	7,57	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.11. Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Технолэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	3839,44*10,712	10,712	41128,08	
 Машины и механизмы	797,27*5,943	5,943	4738,18	
 Материалы	4249,3*3,318	3,318	14099,18	
 Итого		59965,44	
 Накладные расходы	(3839,44+109,03)*10,712*0,92	0,92	38912,33	
 Сметная прибыль	(3839,44+109,03)*10,712*0,44	0,44	18610,24	
 Итого		117488,01	
 Итого по неучтенным материалам		350805,72	
 Итого		468293,73	
 	
 №3 3.9. Кровли металлические при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2	1,2	2278,12	76,64	2733,74	1688,18	91,97	129,9	155,88	
 	(0) 		100 мест	1406,82	16,73			20,08	1,38	1,66	
 2	ТЕРр58-01-016-02	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,5 м2	2,3	1224,31	37,75	2815,91	1875,65	86,83	75,3	173,19	
 	(0) 		100 мест	815,5	8,24			18,95	0,68	1,56	
 3	ТЕРр58-01-016-01	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,25 м2	0,15	669,08	17,8	100,36	73,75	2,67	45,4	6,81	
 	(0) 		100 мест	491,68	3,88			0,58	0,32	0,05	
 4	ТЕРр58-01-020-03	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м	2,3	962,1	9,55	2212,83	1685,23	21,97	70,25	161,58	
 	(0) 		100 м	732,71	3,15			7,25	0,25	0,58	
 4.1	101-1875	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	0,9476	37379,53		35420,84		
 			т					
 5	ТЕРр58-01-019-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ( на машинных помещениях)	1,04	2122	13,46	2206,88	1050,8	14	101,24	105,29	
 	(0) 		100 м покрытий	1010,38	4,4			4,58	0,35	0,36	
 5.1	101-1875	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	0,30576	37379,53		11429,17		
 			т					
 6	ТЕРр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,15м (фартуки на машин.пом.)	0,91	565,4	4,85	514,51	393,04	4,41	41,41	37,68	
 	(0) 		100 м	431,91	1,5			1,37	0,12	0,11	
 6.1	101-9351	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	0,075174	37379,53		2809,97		
 			т					
 7	ТЕРр58-01-007-07	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой (козырьки)	0,2	2643,37	16,31	528,67	103,16	3,26	46,47	9,29	
 	(0) 		100 м2 покрытий	515,82	3,1			0,62	0,25	0,05	
 7.1	101-9121-025	Изопласт   ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	26,8	134,6		3607,28		
 			м2					
 ИТОГО:	11112,9	6869,81	225,11	649,72	
 			53,43	4,37	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.9. Кровли металлические при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	6869,81*10,712	10,712	73589,4	
 Машины и механизмы	225,11*5,943	5,943	1337,83	
 Материалы	4018*3,43	3,43	13781,74	
 Итого		88708,97	
 Накладные расходы	(6869,81+53,43)*10,712*0,71	0,71	52654,84	
 Сметная прибыль	(6869,81+53,43)*10,712*0,52	0,52	38564,11	
 Итого		179927,92	
 Итого по неучтенным материалам		53267,26	
 Итого		233195,18	
 №4 3.26. Внутренняя канализация смена труб при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-01-006-23	Смена санитарных приборов: водосточных воронок	0,08	5733,14	52,22	458,65	436,36	4,18	491,4	39,31	
 	(0) 		100 приборов	5454,54	13,49			1,08	1,1	0,09	
 1.1	300-9540-002	Воронки водосточные чугунные ВР-А-100-00	8	4197,68		33581,44		
 			шт.					
 2	ТЕРр65-05-038-02	Смена частей канализационного стояка: флюгарки	4	76,8	0	307,2	56,08	0	1,38	5,52	
 	(0) 		1 шт.	14,02	0			0	0	0	
 ИТОГО:	765,85	492,44	4,18	44,83	
 			1,08	0,09	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.26. Внутренняя канализация смена труб при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	492,44*10,712	10,712	5275,02	
 Машины и механизмы	4,18*5,357	5,357	22,39	
 Материалы	269,23*2,997	2,997	806,88	
 Итого		6104,29	
 Накладные расходы	(492,44+1,08)*10,712*0,88	0,88	4652,2	
 Сметная прибыль	(492,44+1,08)*10,712*0,48	0,48	2537,56	
 Итого		13294,05	
 Итого по неучтенным материалам		33581,44	
 Итого		46875,49	
 	
 №5 3.22. Фасады - окраска, ремонт швов при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР07-05-039-06	Герметизация мет. фартуков	0,91	785,8055	436,76	715,08	218,27	496,81	18,79	19,66	
 	(0) 	ЗП=208,57*1,15; ЭММ=436,76*1,25; ЗПм=45,63*1,25; ТЗТ=18,79*1,15; ТЗТм=3,77*1,25	100 м шва	208,57	45,63			51,9	3,77	4,29	
 1.1	101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения кб-0,5	10,01	98,32		984,18		
 			кг					
 2	ТЕР07-05-039-06	Герметизация  межпан. швов	2,2	785,8055	436,76	1728,77	527,68	1201,09	18,79	47,54	
 	(0) 	ЗП=208,57*1,15; ЭММ=436,76*1,25; ЗПм=45,63*1,25; ТЗТ=18,79*1,15; ТЗТм=3,77*1,25	100 м шва	208,57	45,63			125,48	3,77	10,37	
 2.1	101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения кб-0,5	24,2	98,32		2379,34		
 			кг					
 ИТОГО:	2443,85	745,95	1697,9	67,2	
 			177,38	14,66	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.22. Фасады - окраска, ремонт швов при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	745,95*10,712	10,712	7990,62	
 Машины и механизмы	1697,9*5,591	5,591	9492,96	
 Материалы	0*3,428	3,428	0	
 Итого		17483,58	
 Накладные расходы	(745,95+177,38)*10,712*1,19	1,19	11769,95	
 Сметная прибыль	(745,95+177,38)*10,712*0,68	0,68	6725,68	
 Итого		35979,21	
 Итого по неучтенным материалам		3363,52	
 Итого		39342,73	
 	
 №6 3.21. Фасады - штукатурка с окраской при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр61-01-031-01	Оштукатуривание поверхности 	0,6	2280,73	1,53	1368,44	896,41	0,92	131,4	78,84	
 	(0) 		100 м2 поверхности	1494,02	0			0	0	0	
 ИТОГО:	1368,44	896,41	0,92	78,84	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.21. Фасады - штукатурка с окраской при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	896,41*10,712	10,712	9602,34	
 Машины и механизмы	0,92*5,591	5,591	5,14	
 Материалы	471,11*4,478	4,478	2109,63	
 Итого		11717,11	
 Накладные расходы	(896,41+0)*10,712*0,67	0,67	6433,57	
 Сметная прибыль	(896,41+0)*10,712*0,4	0,4	3840,94	
 Итого		21991,62	
 №7 3.21. Фасады - штукатурка с окраской при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр62-02-024-01	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по: штукатурке с земли и лесов	2,88	272,35	3,57	784,37	773,16	10,28	25,09	72,26	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	268,46	0,58			1,67	0,05	0,14	
 1.1	101-9842	Краски силикатные	0,08064	59211,41		4774,81		
 			т					
 ИТОГО:	784,37	773,16	10,28	72,26	
 			1,67	0,14	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.21. Фасады - штукатурка с окраской при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	773,16*10,712	10,712	8282,09	
 Машины и механизмы	10,28*5,591	5,591	57,48	
 Материалы	0,92*4,478	4,478	4,12	
 Итого		8343,69	
 Накладные расходы	(773,16+1,67)*10,712*0,68	0,68	5643,99	
 Сметная прибыль	(773,16+1,67)*10,712*0,4	0,4	3319,99	
 Итого		17307,67	
 Итого по неучтенным материалам		4774,81	
 Итого		22082,48	
 №8 3.4. Металлические конструкции Крыши, кровли при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР09-03-029-01 прим.	Демонтаж металлоконструкций на маш. пом.	0,5	754,978	706,28	377,49	130,29	247,2	32,37	11,33	
 	(0) 	ЗП=372,26*0,7; ЭММ=706,28*0,7; ЗПм=91,38*0,7; Мат=118,93*0; ТЗТ=32,37*0,7; ТЗТм=5,83*0,7	1 т конструкций	372,26	91,38			31,98	5,83	2,04	
 ИТОГО:	377,49	130,29	247,2	11,33	
 			31,98	2,04	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.4. Металлические конструкции Крыши, кровли при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	130,29*10,712	10,712	1395,67	
 Машины и механизмы	247,2*5,25	5,25	1297,8	
 Материалы	0*3,535	3,535	0	
 Итого		2693,47	
 Накладные расходы	(130,29+31,98)*10,712*0,69	0,69	1199,38	
 Сметная прибыль	(130,29+31,98)*10,712*0,58	0,58	1008,18	
 Итого		4901,03	
 №9 Погрузка-разгрузка.	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ССЦ11.2011 п.47	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	6	54,36	0	326,16	326,16	0		
 			тонн	54,36	0			0		
 2	ССЦ11.2011 Табл.3.7	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37	6	133,71	133,71	802,26	0	802,26		
 			тонн							
 ИТОГО:	1128,42	326,16	802,26	0	
 			0	0	
 	
 Зарплата	326,16	1	326	
 Машины и механизмы	802,26	1	802	
 Итого		1128	
 Накладные расходы	(326,16+0)	1	326	
 Сметная прибыль	(326,16+0)*0,6	0,6	196	
 Итого		1650	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		886518	
 непред. расходы	886518*0,02	2%	17730	
 Итого		904248	
 НДС	904248*0,18	18%	162765	
 Итого		1067013	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ