«УТВЕРЖДАЮ»	
Генеральный директор	
ООО «ЖКС № 4 Приморского района»	
А.В.Максимов____________________ 	
	
«_____»______________2011 г 
м.п.	
	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ольховая ул., д. 20, литера А	
 Основание	Сметная стоимость - 	1749,859 тыс.руб	
 	Нормативная трудоемкость - 	2200,91 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	252,478 тыс.руб	
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Ноябрь 2011 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 3.11. Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Технолэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	23,96	162,36	25,32	3890,15	3283,48	606,67	14,38	344,54	
 	(0) 		100 м2 покрытия	137,04	0			0	0	0	
 ИТОГО:	3890,15	3283,48	606,67	344,54	
 			0	0	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.11. Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Технолэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	3283,48*10,712	10,712	35172,64	
 Машины и механизмы	606,67*5,943	5,943	3605,44	
 Материалы	0*3,318	3,318	0	
 Итого		38778,08	
 Накладные расходы	(3283,48+0)*10,712*0,84	0,84	29545,02	
 Сметная прибыль	(3283,48+0)*10,712*0,48	0,48	16882,87	
 Итого		85205,97	
 №2 3.11. Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Технолэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	23,96	271,879	3,425	6514,22	825,52	82,06	3,22	77,15	
 	(0) 	ЗП=29,96*1,15; ЭММ=2,74*1,25; ЗПм=0,46*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 м2 кровли	34,454	0,575			13,78	0,05	1,2	
 2	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	21,28	270,651	40,65	5759,45	4041,31	865,03	16,514	351,42	
 	(0) 	ЗП=165,14*1,15; ЭММ=32,52*1,25; ЗПм=4,2*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м2 кровли	189,911	5,25			111,72	0,3625	7,71	
 2.1	101-9122-021	Изопласт  ХПп-3,0, материал для нижнего слоя	2468,48	76,78		189529,89		
 			м2					
 2.2	101-9121-025	Изопласт   ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	2425,92	134,6		326528,83		
 			м2					
 3	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартуков	4,47	806,0255	111,075	3602,93	2049,36	496,51	40,825	182,49	
 	(0) 	ЗП=398,67*1,15; ЭММ=88,86*1,25; ЗПм=12,95*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,86*1,25	100 м примыканий	458,4705	16,1875			72,36	1,075	4,81	
 3.1	101-9122-021	Изопласт  ХПп-3,0, материал для нижнего слоя	750,96	76,78		57658,71		
 			м2					
 3.2	101-9121-025	Изопласт   ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	375,48	134,6		50539,61		
 			м2					
 ИТОГО:	15876,6	6916,19	1443,6	611,06	
 			197,86	13,72	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.11. Кровли из наплавляемых материалов типа "Изопласт", "Технолэласт", "Унифлекс", "Изоэласт" при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	6916,19*10,712	10,712	74086,23	
 Машины и механизмы	1443,6*5,943	5,943	8579,31	
 Материалы	7516,83*3,318	3,318	24940,84	
 Итого		107606,38	
 Накладные расходы	(6916,19+197,86)*10,712*0,92	0,92	70109,25	
 Сметная прибыль	(6916,19+197,86)*10,712*0,44	0,44	33530,51	
 Итого		211246,14	
 Итого по неучтенным материалам		624257,04	
 Итого		835503,18	
 	
 №3 3.9. Кровли металлические при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр58-01-016-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2	2	2278,12	76,64	4556,24	2813,64	153,28	129,9	259,8	
 	(0) 		100 мест	1406,82	16,73			33,46	1,38	2,76	
 2	ТЕРр58-01-016-02	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,5 м2	2	1224,31	37,75	2448,62	1631	75,5	75,3	150,6	
 	(0) 		100 мест	815,5	8,24			16,48	0,68	1,36	
 3	ТЕРр58-01-016-01	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,25 м2	2,2	669,08	17,8	1471,98	1081,7	39,16	45,4	99,88	
 	(0) 		100 мест	491,68	3,88			8,54	0,32	0,7	
 4	ТЕРр58-01-020-03	Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м	3,63	962,1	9,55	3492,42	2659,74	34,67	70,25	255,01	
 	(0) 		100 м	732,71	3,15			11,43	0,25	0,91	
 4.1	101-1875	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	1,49556	37379,53		55903,33		
 			т					
 5	ТЕРр58-01-019-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ( на машинных помещениях)	1,43	2122	13,46	3034,46	1444,84	19,25	101,24	144,77	
 	(0) 		100 м покрытий	1010,38	4,4			6,29	0,35	0,5	
 5.1	101-1875	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	0,42042	37379,53		15715,1		
 			т					
 6	ТЕРр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,15м (фартуки)	2	565,4	4,85	1130,8	863,82	9,7	41,41	82,82	
 	(0) 		100 м	431,91	1,5			3	0,12	0,24	
 6.1	101-9351	Сталь листовая оц., толщ. 0,7 мм	0,165217	37379,53		6175,75		
 			т					
 7	ТЕРр58-01-007-07	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой (козырьки)	0,29	2643,37	16,31	766,58	149,59	4,73	46,47	13,48	
 	(0) 		100 м2 покрытий	515,82	3,1			0,9	0,25	0,07	
 7.1	101-9121-025	Изопласт   ЭКП-5,0, материал для верхнего слоя (сланец)	38,86	134,6		5230,56		
 			м2					
 ИТОГО:	16901,1	10644,33	336,29	1006,36	
 			80,1	6,54	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.9. Кровли металлические при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	10644,33*10,712	10,712	114022,06	
 Машины и механизмы	336,29*5,943	5,943	1998,57	
 Материалы	5920,49*3,43	3,43	20307,28	
 Итого		136327,91	
 Накладные расходы	(10644,33+80,1)*10,712*0,71	0,71	81564,87	
 Сметная прибыль	(10644,33+80,1)*10,712*0,52	0,52	59737,65	
 Итого		277630,43	
 Итого по неучтенным материалам		83024,74	
 Итого		360655,17	
 №4 3.26. Внутренняя канализация смена труб при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-01-006-23	Смена санитарных приборов: водосточных воронок	0,14	5733,14	52,22	802,64	763,64	7,31	491,4	68,8	
 	(0) 		100 приборов	5454,54	13,49			1,89	1,1	0,15	
 1.1	300-9540-002	Воронки водосточные чугунные ВР-А-100-00	14	4197,68		58767,52		
 			шт.					
 2	ТЕРр65-05-038-02	Смена частей канализационного стояка: флюгарки	7	76,8	0	537,6	98,14	0	1,38	9,66	
 	(0) 		1 шт.	14,02	0			0	0	0	
 ИТОГО:	1340,24	861,78	7,31	78,46	
 			1,89	0,15	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.26. Внутренняя канализация смена труб при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	861,78*10,712	10,712	9231,39	
 Машины и механизмы	7,31*5,357	5,357	39,16	
 Материалы	471,15*2,997	2,997	1412,04	
 Итого		10682,59	
 Накладные расходы	(861,78+1,89)*10,712*0,88	0,88	8141,44	
 Сметная прибыль	(861,78+1,89)*10,712*0,48	0,48	4440,78	
 Итого		23264,81	
 Итого по неучтенным материалам		58767,52	
 Итого		82032,33	
 	
 №5 3.22. Фасады - окраска, ремонт швов при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации фартуков	2	785,8055	545,95	1571,61	479,71	1091,9	21,6085	43,22	
 	(0) 	ЗП=208,57*1,15; ЭММ=436,76*1,25; ЗПм=45,63*1,25; ТЗТ=18,79*1,15; ТЗТм=3,77*1,25	100 м шва	239,8555	57,0375			114,08	4,7125	9,43	
 1.1	101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения кб-0,5	22	98,32		2163,04		
 			кг					
 2	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации швов	1,8624	785,8055	545,95	1463,48	446,71	1016,78	21,6085	40,24	
 	(0) 	ЗП=208,57*1,15; ЭММ=436,76*1,25; ЗПм=45,63*1,25; ТЗТ=18,79*1,15; ТЗТм=3,77*1,25	100 м шва	239,8555	57,0375			106,23	4,7125	8,78	
 2.1	101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения кб-0,5	20,4864	98,32		2014,22		
 			кг					
 ИТОГО:	3035,09	926,42	2108,68	83,46	
 			220,31	18,21	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.22. Фасады - окраска, ремонт швов при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	926,42*10,712	10,712	9923,81	
 Машины и механизмы	2108,68*5,591	5,591	11789,63	
 Материалы	0*3,428	3,428	0	
 Итого		21713,44	
 Накладные расходы	(926,42+220,31)*10,712*1,19	1,19	14617,69	
 Сметная прибыль	(926,42+220,31)*10,712*0,68	0,68	8352,96	
 Итого		44684,09	
 Итого по неучтенным материалам		4177,26	
 Итого		48861,35	
 №6 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр56-01-010-01	Снятие дверных полотен	0,0605	352,28	0	21,31	21,31	0	36,28	2,19	
 	(0) 		100 м2 дверных полотен	352,28	0			0	0	0	
 2	ТЕРр56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах	0,07	1974,04	216,9	138,18	123	15,18	179,3	12,55	
 	(0) 		100 коробок	1757,14	48,12			3,37	3,97	0,28	
 ИТОГО:	159,49	144,31	15,18	14,74	
 			3,37	0,28	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	144,31*10,712	10,712	1545,85	
 Машины и механизмы	15,18*5,641	5,641	85,63	
 Материалы	0*2,887	2,887	0	
 Итого		1631,48	
 Накладные расходы	(144,31+3,37)*10,712*0,7	0,7	1107,36	
 Сметная прибыль	(144,31+3,37)*10,712*0,5	0,5	790,97	
 Итого		3529,81	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		3529,81	
 	
 №7 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,224	1272,7695	122,21	285,1	240,44	34,22	89,49	23,05	
 	(0) 	ЗП=933,38*1,15; ЭММ=122,21*1,25; ЗПм=16,14*1,25; ТЗТ=89,49*1,15; ТЗТм=1,22*1,25	1 т конструкций	933,38	16,14			4,52	1,22	0,34	
 1.1	201-9316-003	Блоки дверные металлические однослойные (полотно двери изготавливается из листа горячекатаной стали толщ. 2 мм.)	6,05	3613,56		21862,04		
 			м2					
 1.2	201-9316-015	Комплектующие: замок "Сеrвеr" врезной	7	546,61		3826,27		
 			шт.					
 1.3	201-9316-019	Комплектующие: ручка простая	7	91,11		637,77		
 			шт.					
 1.4	201-9316-013	Комплектующие: петля с шариком	14	227,75		3188,5		
 			шт.					
 ИТОГО:	285,1	240,44	34,22	23,05	
 			4,52	0,34	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.7. Заполнение дверных проемов при капитальном ремонте. (НР*0,85) (СП*0,8)	
 Зарплата	240,44*10,712	10,712	2575,59	
 Машины и механизмы	34,22*5,641	5,641	193,04	
 Материалы	10,44*2,887	2,887	30,14	
 Итого		2798,77	
 Накладные расходы	(240,44+4,52)*10,712*0,69	0,69	1810,57	
 Сметная прибыль	(240,44+4,52)*10,712*0,58	0,58	1521,93	
 Итого		6131,27	
 Итого по неучтенным материалам		29514,58	
 Итого		35645,85	
 	
 №8 Погрузка-разгрузка.	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ССЦ11.2011 п.47	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	8,8	54,36	0	478,37	478,37	0		
 			тонн	54,36	0			0		
 2	ССЦ11.2011 Табл.3.7	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37	8,8	133,71	133,71	1176,65	0	1176,65		
 			тонн							
 ИТОГО:	1655,02	478,37	1176,65	0	
 			0	0	
 	
 Зарплата	478,37	1	478	
 Машины и механизмы	1176,65	1	1177	
 Итого		1655	
 Накладные расходы	(478,37+0)	1	478	
 Сметная прибыль	(478,37+0)*0,6	0,6	287	
 Итого		2420	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1453854	
 резерв	1453853,66*0,02	2%	29077	
 Итого		1482931	
 НДС	1482931*0,18	18%	266928	
 Итого		1749859	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ