Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd.	Образец  №4	
Согласовано:			Утверждаю:		

Стройка:		
Объект:	ПР. КОМЕНДАНТСКИЙ, Д. 28, КОРП. 2, ЛИТЕРА А	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома 	
Основание:		
Сметная стоимость	4 420,183	 тыс. руб.	
в том числе:	оборудования	0	 тыс. руб.	
	монтажных работ	2904	 тыс. руб.	
	строительных работ	1334	 тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость	7	тыс. чел. час.	
Средства на оплату труда	1055	 тыс. руб.	
Смета составлена в ценах Госэталон 1.1, Декабрь 2011 года	
№
п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 	
				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Демонтажные и ремонтные работы	
1	ТЕРр-67-01-002-04 	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО: 70 ММ2	3,35	58,81	0,53	197	195	2	5,84	19,56	
			100 М ПУЧКА ПРОВОДОВ	58,28	0,26			1			
2	ТЕРр-67-01-002-01 	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО: 6 ММ2	6,6	22,46		148	148		2,25	14,85	
			100 М ПУЧКА ПРОВОДОВ	22,46							
3	ТЕРр-67-01-002-07 	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО: 80 ММ	0,5	380,67	8,16	190	183	4	36,77	18,39	
			100 М ТРУБ	366,96	2,99			1			
4	ТЕРр-67-01-002-05 	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРОЛОЖЕННЫХ НА СКОБАХ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	2	177,55	3,94	355	336	8	16,84	33,68	
			100 М ТРУБ	168,06	0,91			2			
5	ТЕРр-67-01-004-01 	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	0,36	55,66		20	20		5,84	2,1	
			100 ШТ.	55,66							
6	ТЕРр-67-01-004-03 	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	2,97	61,02	0,79	181	179	2	6,32	18,77	
			100 ШТ.	60,23	0,39			1			
7	ТЕРр-67-01-004-06 	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ	0,03	270,11	1,85	8	8		25,72	0,77	
			100 ШТ.	268,26	0,91						
Итого: Демонтажные и ремонтные работы	1099	1069	16		108	
	5			
							
		Прямые затраты			1099		
		Материальные затраты			14		
		   Материалы, учтенные расценками			14		
		Основная зарплата			1069		
		Эксплуатация машин			16		
		в тч ЗП машинистов			5		
		ОЗП с учетом стесненности		1	1069		
		ЭМ с учетом стесненности		1	16		
		ЗМ с учетом стесненности		1	5		
		---Переход в текущие цены---					
		З/плата основных рабочих		10,749	11491		
		З/плата  машинистов		10,749	54		
		Эксплуатация машин		5,523	88		
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		3,55	50		
		Итого в текущих ценах			11629		
		ФОТ			11545		
		Накладные расходы от ФОТ		72 %	8312		
		Сметная прибыль от ФОТ		52 %	6003		
		Итого по разделу			25944		
Электромонтажные работы	
ДЕМОНТАЖ	
	Монтаж квартирных стояков, 5-ти проводная система с заземлением		
8	ТЕРм-08-02-404-03 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРОВОДА СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 4Х35 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	2,25	200,91	90,51	452	248	204	9,6	21,6	
			100 М ТРАССЫ	110,4	38,18			86			
9	ТЕРм-08-02-404-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРОВОДА СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 2Х6 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	13,5	92,99	29,85	1255	852	403	5,49	74,11	
			100 М ТРАССЫ	63,14	15,27			206			
10	ТЕРм-08-02-396-05 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	4	318,02	188,3	1272	519	753	11,28	45,12	
			100 М	129,72	63,89			256			
11	ТЕРм-08-02-399-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,6	ДЕМОНТАЖ: ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 6 В КОРОБАХ -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕЗ НАДОБНОСТИ ХРАНЕНИЯ	20	52,29	28	1046	486	560	2,11	42,24	
			100 М	24,29	14,54			291			
12	ТЕРм-08-02-399-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 6 В КОРОБАХ -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	4	26,14	14	105	49	56	1,06	4,22	
			100 М	12,14	7,27			29			
13	ТЕРм-08-03-595-02 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: СВЕТИЛЬНИК С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА КРОНШТЕЙНАХ НА: СТЕНАХ, КОЛОННАХ И ФЕРМАХ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	0,2	1999,59	941,51	400	212	188	87,3	17,46	
			100 ШТ.	1058,08	461			92			
14	ТЕРм-08-03-574-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	32,84	61,74	0,65	2028	2007	21	5,04	165,51	
			100 ЖИЛ	61,09	0,08			3			
15	ТЕРм-08-02-405-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 16 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	1	167,31	35,17	167	132	35	11,49	11,49	
			100 М	132,14	2,14			2			
16	ТЕРм-08-01-052-02 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,6	ДЕМОНТАЖ: ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ: 2 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕЗ НАДОБНОСТИ ХРАНЕНИЯ	162	4,49	1,24	727	526	201	0,28	44,71	
			ШТ	3,25	0,17			28			
17	ТЕРм-08-03-575-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	1 301	4,2	0,13	5464	5295	169	0,34	437,14	
			ШТ.	4,07	0,02			26			
18	ТЕРм-08-03-599-06 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,6	ДЕМОНТАЖ: ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕЗ НАДОБНОСТИ ХРАНЕНИЯ	81	36,66	4,22	2969	2627	342	2,68	216,76	
			ШТ.	32,44	0,51			41			
Итого: ДЕМОНТАЖ	15885	12953	2932		1080	
	1060			
							
Демонтаж ГЩВУ	
19	ТЕРм-08-03-574-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ОТКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	1,1	61,74	0,65	68	67	1	5,04	5,54	
			100 ЖИЛ	61,09	0,08						
20	ТЕРм-08-02-405-04 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 120 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	0,3	273,92	96,59	82	53	29	15,42	4,63	
			100 М	177,33	10,25			3			
21	ТЕРм-08-02-405-03 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	0,75	228,91	68,14	172	121	51	13,98	10,49	
			100 М	160,77	6,49			5			
22	ТЕРм-08-02-405-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 16 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	1,2	167,31	35,17	201	159	42	11,49	13,79	
			100 М	132,14	2,14			3			
23	ТЕРм-08-03-522-17 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 630 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	2	46,14	1,22	92	90	2	3,45	6,9	
			ШТ.	44,92	0,08						
24	ТЕРм-08-03-521-29 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 400 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	4	22,57	0,62	90	88	2	1,69	6,74	
			ШТ.	21,95	0,04						
25	ТЕРм-08-03-521-28 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 250 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	2	16,74	0,53	33	32	1	1,25	2,49	
			ШТ	16,21	0,04						
26	ТЕРм-08-01-052-02 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ  -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	60	2,24	0,62	134	97	37	0,14	8,28	
			ШТ.	1,62	0,08			5			
27	ТЕРм-08-01-068-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ: МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 250 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	0,04	236,95	51,57	9	7	2	15,75	0,63	
			100 М	185,38	25,03			1			
28	ТЕРм-08-03-523-04 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НА ТОК, А, ДО: 630 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	6	9,54	0,34	57	55	2	0,7	4,18	
			ШТ	9,2	0,03						
29	ТЕРм-08-03-523-02 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НА ТОК, А, ДО: 250 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	6	5,18	0,3	31	29	2	0,37	2,21	
			ШТ.	4,88	0,03						
30	ТЕРм-08-03-523-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, НА ТОК, А, ДО: 100 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	15	4,94	0,3	74	69	5	0,35	5,27	
			ШТ.	4,64	0,03						
31	ТЕРм-08-03-600-02 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ТРЕХФАЗНЫЕ -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	3	3,81	0,65	11	9	2	0,26	0,78	
			ШТ.	3,16	0,08						
32	ТЕРм-08-03-575-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	41	4,2	0,13	172	167	5	0,34	13,78	
			ШТ.	4,07	0,02			1			
33	ТЕРм-08-03-530-02 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, НА ТОК, А, ДО: 100 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	2	17,46	1,36	35	32	3	1,42	2,83	
			ШТ	16,1	0,11						
34	ТЕРм-08-03-530-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ, НА ТОК, А, ДО: 40 -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	4	10,11	0,76	40	37	3	0,82	3,29	
			ШТ.	9,35	0,05						
35	ТЕРм-08-03-603-01 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ: ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В ЛОМ, БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ	3	6,55	1,35	20	16	4	0,43	1,29	
			ШТ.	5,2	0,17			1			
36	ТЕРм-08-03-571-04 
 МДС81-37 П.3.2.1 К=0,6	ДЕМОНТАЖ: ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ: ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ГЛУБИНА ДО 600 ММ -ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕЗ НАДОБНОСТИ ХРАНЕНИЯ	4	163,92	121,24	656	171	485	3,52	14,09	
			М ШИРИНЫ ПО ФРОНТУ	42,68	14,35			57			
Итого: Демонтаж ГЩВУ	1977	1299	678		107	
	76			
							
Монтаж ГЩВУ	
37	ТЕРм-08-03-522-17 	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ПЛИТЕ, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 630	2	530,06	4,08	1060	299	8	11,5	23	
			ШТ.	149,73	0,28			1			
38	СССЦ01-500-9012-004 	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПБ-36У3 630А 3-ХПОЛЮСНЫЕ	2	6893,38		13787					
			ШТ								
39	ТЕРм-08-03-521-29 	РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 400	4	244,81	2,07	979	293	8	5,62	22,48	
			ШТ.	73,17	0,14			1			
40	СССЦ01-550-1001-023 	РУБИЛЬНИКИ ВР 32-37 АЗ0220 400А	4	970,84		3883					
			ШТ								
41	ТЕРм-08-03-521-28 	РУБИЛЬНИК, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК, А, ДО: 250	2	147,61	1,77	295	108	4	4,15	8,3	
			ШТ	54,03	0,14						
42	СССЦ01-550-1001-016 	РУБИЛЬНИКИ ВР 32-35 АЗ0220 250А	2	742,92		1486					
			ШТ								
43	ТЕРм-08-01-052-02 	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ	60	8,83	2,06	530	324	124	0,46	27,6	
			ШТ.	5,41	0,28			17			
44	СССЦ01-500-9380-001 	ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ИО-1-2.50	60	101,23		6074					
			ШТ								
45	СССЦ01-500-9456 	СКОБЫ К-146	54	21,1		1139					
			ШТ								
46	ТЕРм-08-01-068-01 	ШИНА СБОРНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ: МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 250	0,04	886,62	171,9	35	24	7	52,5	2,1	
			100 М	617,93	83,42			3			
47	СССЦ01-500-9778-001 	ШИНЫ ШММ МЕДНЫЕ МЯГКИЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 300 ММ2, ГОСТ 434-78	0,0056	383940,68		2150					
			Т								
48	ТЕРм-08-03-523-04 	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК, А, ДО: 630	6	87,46	1,14	525	184	7	2,32	13,92	
			ШТ	30,65	0,11			1			
49	СССЦ01-550-1002-004 	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПН-2 630А	6	533,5		3201					
			ШТ								
50	ТЕРм-08-03-523-02 	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК, А, ДО: 250	6	45,94	1,01	276	98	6	1,23	7,38	
			ШТ.	16,25	0,11			1			
51	СССЦ01-550-1002-002 	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПН-2 250А	6	102,66		616					
			ШТ								
52	ТЕРм-08-03-523-01 	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК, А, ДО: 100	15	43,45	0,99	652	232	15	1,17	17,55	
			ШТ.	15,46	0,11			2			
53	СССЦ01-550-1002-001 	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПН-2 100А	15	47,75		716					
			ШТ								
54	ТЕРм-08-03-600-02 	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ТРЕХФАЗНЫЕ	3	13,3	2,15	40	32	6	0,87	2,61	
			ШТ.	10,54	0,28			1			
55	СССЦ01-550-1010-018 	СЧЕТЧИКИ ЭЛ/ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЭ2727М 5(10), 5(50), 10(100)А, ЭЛЕКТРОННЫЕ МНОГОТАРИФНЫЕ	3	6369,11		19107					
			ШТ								
56	ТЕРм-08-03-603-01 	ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	3	31,34	4,49	94	52	13	1,43	4,29	
			ШТ.	17,33	0,57			2			
57	СССЦ01-500-9700-045 	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ТО66 400/5	3	278,71		836					
			ШТ								
58	ТЕРм-08-03-600-01 	РЕЛЕ 	2	6,88	2,15	14	9	4	0,34	0,68	
			ШТ.	4,12	0,28			1			
59	СССЦ01-500-9016-371 	ФОТОРЕЛЕ ФР-95	2	364,03		728					
			ШТ								
60	ТЕРм-08-03-530-02 	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК, А, ДО: 100	2	309,87	4,52	620	107	9	4,72	9,44	
			ШТ.	53,67	0,37			1			
61	СССЦ01-545-3042 	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПМА-4210П УХЛ3В	2	1726,4		3453					
			ШТ								
62	ТЕРм-08-03-530-01 	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК, А, ДО: 40	4	130,27	2,52	521	125	10	2,74	10,96	
			ШТ	31,15	0,17			1			
63	СССЦ01-545-3206 	ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПМЕ-213 УХЛ4А НЕРЕВЕРСИВНЫЕ, БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ, С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ	4	1207,6		4830					
			ШТ								
64	ТЕРм-08-03-575-01 	ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ	41	14,34	0,43	588	556	18	1,12	45,92	
			ШТ.	13,57	0,06			2			
65	СССЦ01-500-9011-017 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА57Ф35 100А 3-ХПОЛЮСНЫЕ	2	1870,86		3742					
			ШТ								
66	СССЦ01-500-9011-230 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА47-100, 50А, 3Ф, ИЭК	3	541,44		1624					
			ШТ								
67	СССЦ01-500-9011-230 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА47-100, 40А, 3Ф, ИЭК	2	541,44		1083					
			ШТ								
68	СССЦ01-500-9011-176 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА4729, 20А, 1Ф, ИЭК	30	36,08		1082					
			ШТ								
69	СССЦ01-500-9011-176 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА4729, 1А, 1Ф, ИЭК	4	36,08		144					
			ШТ								
70	ТЕРм-08-03-574-01 	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10	1,1	1431,66	2,15	1575	224	2	16,8	18,48	
			100 ЖИЛ	203,62	0,28						
71	ТЕРм-08-03-571-04 	ЩИТ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ИЛИ ДВУХРЯДНЫЙ: ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ГЛУБИНА ДО 600 ММ	4	301,35	202,06	1205	285	807	5,87	23,48	
			М ШИРИНЫ ПО ФРОНТУ	71,14	23,91			96			
72	ТЕРм-08-02-405-04 	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 120	0,3	2245,53	321,97	674	177	97	51,4	15,42	
			100 М	591,1	34,15			10			
73	СССЦ01-507-0278 	ПРОВОД ПВ3 95 ММ2	0,03	317064,86		9512					
			1000М								
74	ТЕРм-08-02-405-03 	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70	0,75	2077,96	227,14	1558	402	170	46,6	34,95	
			100 М	535,9	21,63			16			
75	СССЦ01-507-0277 	ПРОВОД ПВ3 70 ММ2	0,03	230844,88		6925					
			1000М								
76	СССЦ01-507-0276 	ПРОВОД ПВ3 50 ММ2	0,045	167102,98		7520					
			1000М								
77	ТЕРм-08-02-405-01 	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 16	1,2	1851,14	117,24	2221	529	141	38,3	45,96	
			100 М	440,45	7,12			9			
78	СССЦ01-507-0273 	ПРОВОД ПВ3 16 ММ2	0,04	56468,56		2259					
			1000М								
79	СССЦ01-507-0253 	ПРОВОД ПВ1 10 ММ2	0,04	34044,46		1362					
			1000М								
80	СССЦ01-507-0249 	ПРОВОД ПВ1 4 ММ2	0,04	13707,49		548					
			1000М								
Итого: Монтаж ГЩВУ	111269	4060	1456		335	
	165			
							
МОНТАЖ	
	Монтаж квартирных магистралей, частичная замена труб, 5-ти проводная система с заземлением		
81	ТЕРм-08-02-407-03 	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	0,5	2193,19	1136,52	1097	273	568	47,4	23,7	
			100 М	545,1	498,68			249			
82	СССЦ01-103-0018 	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 50Х3.5 ММ	50	130,13		6507					
			М								
83	СССЦ01-500-9002-012 	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ У-995 С КРЫШКОЙ	5	158,7		794					
			ШТ								
84	ТЕРм-08-02-412-06 	ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:120	1,8	611,88	53,88	1101	373	97	18	32,4	
			100 М	207	7,11			13			
85	ТЕРм-08-02-412-12 	ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 120	7,2	523,16	53,88	3767	927	388	11,2	80,64	
			100 М	128,8	7,12			51			
86	СССЦ01-507-0278 	ПРОВОД ПВ3 95 ММ2	0,9	317064,86		285358					
			1000М								
87	ТЕРм-08-02-412-05 	ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:70	1	547,87	30,17	548	168	30	14,6	14,6	
			100 М	167,9	3,97			4			
88	ТЕРм-08-02-412-11 	ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70	4	472,72	30,17	1891	413	121	8,98	35,92	
			100 М	103,27	3,98			16			
89	СССЦ01-507-0277 	ПРОВОД ПВ3 70 ММ2	0,5	230844,88		115422					
			1000М								
90	ТЕРм-08-02-412-05 	ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:70	0,55	547,87	30,17	301	92	17	14,6	8,03	
			100 М	167,9	3,97			2			
91	ТЕРм-08-02-412-11 	ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 70	2,2	472,72	30,17	1040	227	66	8,98	19,76	
			100 М	103,27	3,98			9			
92	СССЦ01-507-0276 	ПРОВОД ПВ3 50 ММ2	0,275	167102,98		45953					
			1000М								
	Монтаж квартирных стояков, 5-ти проводная система с заземлением		
93	ТЕРм-08-02-404-03 	ПРОВОДА СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 5Х35	2,25	805,11	301,69	1811	827	679	32	72	
			100 М ТРАССЫ	368	127,28			286			
94	СССЦ01-507-0275 	ПРОВОД ПВ3 35 ММ2	1,125	119398,77		134324					
			1000М								
	Ремонт РЩ квартирных на л/кл, с установкой заземляющей шинки		
95	ТЕРм-08-01-052-02 	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ	162	8,83	2,06	1430	876	334	0,46	74,52	
			ШТ.	5,41	0,28			45			
96	СССЦ01-500-9380-028 	ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ А-645Б (ОФП-2)	162	24,32		3940					
			ШТ								
97	СССЦ01-500-9777-009 	ШИНЫ НУЛЕВЫЕ ШНИ-6	81	38,22		3096					
			ШТ								
98	СССЦ01-500-9090-009 	DIN-РЕЙКИ, ДЛИНА 300ММ	81	13,26		1074					
			ШТ								
99	ТЕРм-08-03-575-01 	ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ	1 301	14,34	0,43	18656	17655	559	1,12	1457,12	
			ШТ.	13,57	0,06			78			
100	СССЦ01-500-9011-177 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА4729, 40А, 2Ф, ИЭК	323	108,33		34991					
			ШТ								
101	СССЦ01-500-9011-176 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА4729, 32А, 1Ф, ИЭК	323	36,08		11654					
			ШТ								
102	СССЦ01-500-9011-176 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА4729, 16А, 1Ф, ИЭК	646	36,08		23308					
			ШТ								
103	СССЦ01-500-9011-018 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА57Ф35 125А 3-ХПОЛЮСНЫЕ	9	2060,24		18542					
			ШТ								
104	ТЕРм-08-03-574-01 	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10	32,84	289,26	2,15	9499	6686	71	16,8	551,71	
			100 ЖИЛ	203,62	0,28			9			
105	ТЕРм-08-03-599-06 	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	81	157,85	7,04	12786	4379	570	4,46	361,26	
			ШТ	54,06	0,85			69			
106	ТЕРм-08-02-405-01 	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 16	1	1851,14	117,24	1851	440	117	38,3	38,3	
			100 М	440,45	7,12			7			
107	СССЦ01-507-0251 	ПРОВОД ПВ1 6 ММ2	0,1	20212,45		2021					
			1000М								
	Монтаж РЩ к/о в подвале		
108	ТЕРм-08-03-599-10 	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	9	157,93	5,06	1421	455	46	4,17	37,53	
			ШТ	50,54	0,57			5			
109	СССЦ01-500-9398-011 	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЩОВ-6	9	1474,79		13273					
			ШТ								
110	ТЕРм-08-01-052-02 	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ	18	8,83	2,06	159	98	37	0,46	8,28	
			ШТ.	5,41	0,28			5			
111	СССЦ01-500-9380-028 	ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ А-645Б (ОФП-2)	18	24,32		438					
			ШТ								
112	СССЦ01-500-9777-009 	ШИНЫ НУЛЕВЫЕ ШНИ-6	9	38,22		344					
			ШТ								
113	СССЦ01-500-9090-006 	DIN-РЕЙКИ, ДЛИНА 100ММ	9	5,72		51					
			ШТ								
114	ТЕРм-08-03-575-01 	ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ	27	14,34	0,43	387	366	12	1,12	30,24	
			ШТ.	13,57	0,06			2			
115	СССЦ01-500-9011-177 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА4729, 25А, 3Ф, ИЭК	9	108,33		975					
			ШТ								
116	СССЦ01-500-9011-176 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВА4729, 16А, 1Ф, ИЭК	18	36,08		649					
			ШТ								
117	ТЕРм-08-03-574-01 	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 10	0,9	289,26	2,15	260	183	2	16,8	15,12	
			100 ЖИЛ	203,62	0,28						
118	ТЕРм-08-03-591-10 	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ: ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,09	1267,97	70,22	114	83	6	76,1	6,85	
			100 ШТ.	922,33	3,42						
119	СССЦ01-500-9013-029 	РОЗЕТКИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 2-МЕСТНЫЕ, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ РА 16-250	9	36,43		328					
			ШТ								
120	ТЕРм-08-02-405-01 	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 16	0,1	1851,14	117,24	185	44	12	38,3	3,83	
			100 М	440,45	7,12			1			
121	СССЦ01-507-0249 	ПРОВОД ПВ1 4 ММ2	0,01	13707,49		137					
			1000М								
	Монтаж к/о на л/кл, линии TV, чердака, маш. отд., мусорника, 3-х проводная система с заземлением		
122	ТЕРм-08-02-404-01 	ПРОВОДА СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 3Х6	13,5	434,52	99,51	5866	2841	1343	18,3	247,05	
			100 М ТРАССЫ	210,45	50,89			687			
123	СССЦ01-507-0247 	ПРОВОД ПВ1 2,5 ММ2	4,05	8857,98		35875					
			1000М								
124	ТЕРм-08-02-396-05 	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	4	1301,19	627,67	5205	1730	2511	37,6	150,4	
			100 М	432,4	212,95			852			
125	СССЦ01-500-9801-051 	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ 100Х60 МUТLUSАN, L=2М, ПРЯМЫЕ	200	145,02		29004					
			ШТ								
	монтаж проводов ранее снятых		
126	ТЕРм-08-02-399-01 	ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 6 В КОРОБАХ	20	167,74	46,67	3355	810	933	3,52	70,4	
			100 М	40,48	24,23			485			
	монтаж новых проводов		
127	ТЕРм-08-02-399-01 	ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 6 В КОРОБАХ	4	167,74	46,67	671	162	187	3,52	14,08	
			100 М	40,48	24,23			97			
128	СССЦ01-507-0245 	ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2	0,4	5469,3		2188					
			1000М								
129	ТЕРм-08-03-593-06 	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	2,07	5810,34	1521,12	12027	2215	3149	88,3	182,78	
			100 ШТ.	1070,2	689,55			1427			
130	СССЦ01-503-9041-007 	СВЕТИЛЬНИКИ НПБ1101 100 НАСТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ (БЕЗ ЛАМП)	207	222,8		46120					
			ШТ								
131	СССЦ01-500-9008-036 	ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ E27, 15-25W	207	97,13		20106					
			ШТ								
	Монтаж уличного освещения, 3-х проводная система с заземлением		
132	ТЕРм-08-02-407-01 	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	0,6	1582,95	741,5	950	213	445	30,8	18,48	
			100 М	354,2	320,38			192			
133	СССЦ01-103-0013 	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 15Х2.8 ММ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	60	35,58		2135					
			М								
134	СССЦ01-500-9002-011 	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ У-994 С КРЫШКОЙ	20	88,87		1777					
			ШТ								
135	ТЕРм-08-02-412-02 	ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:6	0,6	399,95	4,31	240	47	3	6,74	4,04	
			100 М	77,51	0,57						
136	ТЕРм-08-02-412-09 	ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	1,2	336,1	2,15	403	32	3	2,29	2,75	
			100 М	26,34	0,28						
137	СССЦ01-507-0268 	ПРОВОД ПВ3 4 ММ2	0,18	13600,4		2448					
			1000М								
138	ТЕРм-08-03-595-02 	СВЕТИЛЬНИК С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА КРОНШТЕЙНАХ НА: СТЕНАХ, КОЛОННАХ И ФЕРМАХ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	0,2	7101,19	3138,36	1420	705	628	291	58,2	
			100 ШТ.	3526,92	1536,65			307			
139	СССЦ01-503-9042-034 	СВЕТИЛЬНИКИ ЖКУ 08-250-002 (БЕЗ ЛАМП)	20	1595,03		31901					
			ШТ								
140	СССЦ01-546-0304 	ЛАМПЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДНАТ 250 ВТ	2	1891,85		3784					
			10ШТ								
141	СССЦ01-201-9250-085 	КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТИП КР-Л-016	20	541,91		10838					
			ШТ								
	Монтаж магистралей к/о по подвале, частичная замена труб, 3-х проводная система		
142	ТЕРм-08-02-407-01 	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	0,6	1582,95	741,5	950	213	445	30,8	18,48	
			100 М	354,2	320,38			192			
143	СССЦ01-103-0015 	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 25Х3.2 ММ	60	64,12		3847					
			М								
144	СССЦ01-500-9002-011 	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ У-994 С КРЫШКОЙ	8	88,87		711					
			ШТ								
145	ТЕРм-08-02-412-01 	ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:2,5	2	382,95	2,15	766	129	4	5,61	11,22	
			100 М	64,52	0,29			1			
146	ТЕРм-08-02-412-09 	ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	30	336,1	2,15	10083	790	65	2,29	68,7	
			100 М	26,34	0,28			8			
147	СССЦ01-507-0247 	ПРОВОД ПВ1 2,5 ММ2	3,2	8857,98		28346					
			1000М								
	Монтаж к/о в подвале, мусорниках, тамбурах и подкрылках, частичная замена труб, 3-х проводная система		
148	ТЕРм-08-02-407-01 	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	0,4	1582,95	741,5	633	142	296	30,8	12,32	
			100 М	354,2	320,38			128			
149	СССЦ01-103-0013 	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 15Х2.8 ММ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	40	35,58		1423					
			М								
150	СССЦ01-500-9002-011 	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ У-994 С КРЫШКОЙ	20	88,87		1777					
			ШТ								
151	ТЕРм-08-02-412-01 	ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:2,5	2	382,95	2,15	766	129	4	5,61	11,22	
			100 М	64,52	0,29			1			
152	ТЕРм-08-02-412-09 	ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	4	336,1	2,15	1344	105	9	2,29	9,16	
			100 М	26,34	0,28			1			
153	СССЦ01-507-0245 	ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2	0,6	5469,3		3282					
			1000М								
	монтаж новых светильников		
154	ТЕРм-08-03-593-06 	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	0,27	5810,34	1521,12	1569	289	411	88,3	23,84	
			100 ШТ.	1070,2	689,55			186			
155	СССЦ01-503-9041-007 	СВЕТИЛЬНИКИ НПБ1101 100 НАСТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ (БЕЗ ЛАМП)	27	222,8		6016					
			ШТ								
156	СССЦ01-500-9008-036 	ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ E27, 15-25W	27	97,13		2623					
			ШТ								
157	ТЕРм-08-03-593-05 	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,45	5682,96	1331,93	2557	509	599	93,4	42,03	
			100 ШТ.	1132,01	636,77			287			
158	СССЦ01-503-9041-030 	СВЕТИЛЬНИКИ ПСХ-60 МУ3 ПРОМЫШЛЕННЫЕ (БЕЗ ЛАМП)	45	60,25		2711					
			ШТ								
159	СССЦ01-500-9008-036 	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ STICK ES 6Y E27 20W	45	97,13		4371					
			ШТ								
160	ТЕРм-08-03-591-03 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,27	1276,22	65,91	345	249	18	76	20,52	
			100 ШТ.	921,12	2,85			1			
161	СССЦ01-500-9011-023 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ	27	26,14		706					
			ШТ								
	Монтаж к/о на чердаке и маш. отд., частичная замена труб, 3-х проводная система		
162	ТЕРм-08-02-407-01 	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	0,4	1582,95	741,5	633	142	296	30,8	12,32	
			100 М	354,2	320,38			128			
163	СССЦ01-103-0013 	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 15Х2.8 ММ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	40	35,58		1423					
			М								
164	СССЦ01-500-9002-011 	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ У-994 С КРЫШКОЙ	10	88,87		889					
			ШТ								
165	ТЕРм-08-02-412-01 	ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:2,5	2	382,95	2,15	766	129	4	5,61	11,22	
			100 М	64,52	0,29			1			
166	ТЕРм-08-02-412-09 	ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 6	4	336,1	2,15	1344	105	9	2,29	9,16	
			100 М	26,34	0,28			1			
167	СССЦ01-507-0245 	ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2	0,6	5469,3		3282					
			1000М								
168	ТЕРм-08-03-593-05 	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ: УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,18	5682,96	1331,93	1023	204	240	93,4	16,81	
			100 ШТ.	1132,01	636,77			115			
169	СССЦ01-503-9041-030 	СВЕТИЛЬНИКИ ПСХ-60 МУ3 ПРОМЫШЛЕННЫЕ (БЕЗ ЛАМП)	18	60,25		1085					
			ШТ								
170	СССЦ01-500-9008-036 	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ STICK ES 6Y E27 20W	18	97,13		1748					
			ШТ								
171	ТЕРм-08-03-591-03 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,09	1276,22	65,91	115	83	6	76	6,84	
			100 ШТ.	921,12	2,85						
172	СССЦ01-500-9011-023 	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ	9	26,14		235					
			ШТ								
Итого: МОНТАЖ	1065165	46538	15340		3894	
	5948			
							
Итого: Электромонтажные работы	1194296	64850	20406		5416	
	7249			
							
		Прямые затраты			1194296		
		Материальные затраты			1109040		
		   Материалы, учтенные расценками			57403		
		   Материалы, не учтенные расценками			1051637		
		Основная зарплата			64850		
		Эксплуатация машин			20406		
		в тч ЗП машинистов			7249		
		ОЗП с учетом стесненности		1,2	77820		
		ЭМ с учетом стесненности		1,2	24487		
		ЗМ с учетом стесненности		1,2	8699		
		---Переход в текущие цены---					
		З/плата основных рабочих		10,749	836487		
		З/плата  машинистов		10,749	93506		
		Эксплуатация машин		5,523	135242		
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		3,55	203781		
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		1	1051637		
		Итого в текущих ценах			2227147		
		ФОТ			929993		
		Накладные расходы от ФОТ		81 %	753294		
		Сметная прибыль от ФОТ		52 %	483596		
		Итого по разделу			3464037		
Отделочные работы	
173	ТЕР-15-04-030-04 
 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ , ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	0,37	963,31	2,9	356	327	1	81,72	30,24	
			100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	885,02	0,6						
174	СССЦ01-113-0079 	ЛАК БТ-577 БИТУМНЫЙ	0,008	48987,18		392					
			Т								
Итого: Отделочные работы	748	327	1		30	

		Прямые затраты			748		
		Материальные затраты			420		
		   Материалы, учтенные расценками			28		
		   Материалы, не учтенные расценками			392		
		Основная зарплата			327		
		Эксплуатация машин			1		
		ОЗП с учетом стесненности		1,2	392		
		ЭМ с учетом стесненности		1,2	1		
		---Переход в текущие цены---					
		З/плата основных рабочих		10,749	4214		
		Эксплуатация машин		5,374	5		
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		3,262	91		
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		1	392		
		Итого в текущих ценах			4702		
		ФОТ			4214		
		Накладные расходы от ФОТ		80 %	3371		
		Сметная прибыль от ФОТ		37 %	1559		
		Итого по разделу			9632		
Прочие работы	
175	ТЕР-46-03-010-05 	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 100 СМ2	0,88	1258,2	679,69	1107	509	598	49,7	43,74	
			100 ОТВЕРСТИЙ	578,51	148,35			131			
176	ТЕР-46-03-017-01 	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД: В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	0,15	1274,72	17,06	191	82	3	55,16	8,27	
			М3 ЗАДЕЛКИ	545,53	2,76						
177	СССЦ01-401-0245 	БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ (ПЕСЧАНЫЙ) КЛАССА В12,5 (М150)	0,15	3110,11		467					
			М3								
Итого: Прочие работы	1765	591	601		52	
	131			
							
		Прямые затраты			1765		
		Материальные затраты			573		
		   Материалы, учтенные расценками			106		
		   Материалы, не учтенные расценками			467		
		Основная зарплата			591		
		Эксплуатация машин			601		
		в тч ЗП машинистов			131		
		ОЗП с учетом стесненности		1	591		
		ЭМ с учетом стесненности		1	601		
		ЗМ с учетом стесненности		1	131		
		---Переход в текущие цены---					
		З/плата основных рабочих		10,749	6353		
		З/плата  машинистов		10,749	1408		
		Эксплуатация машин		5,508	3310		
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		3,784	401		
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		1	467		
		Итого в текущих ценах			10531		
		ФОТ			7761		
		Накладные расходы от ФОТ		84 %	6519		
		Сметная прибыль от ФОТ		48 %	3725		
		Итого по разделу			20775		
Пусконаладочные работы	
178	ФЕРп-01-11-028-01 
 ОП П1.1.47 К=0,7	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ (ДЛЯ ДВУХПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ РАЗВОДКИ)	30	3,58		107	107		0,28	8,4	
			ЛИНИЯ	3,58							
179	ФЕРп-01-11-028-01 
 ОП П1.1.47 К=1,3	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ (ДЛЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ РАЗВОДКИ)	18	6,66		120	120		0,52	9,36	
			ЛИНИЯ	6,66							
180	ФЕРп-01-11-024-01 	ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ	323	12,81		4138	4138		1	323	
			ФАЗИРОВКА	12,81							
181	ФЕРп-01-11-013-01 	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА-НУЛЬ»	4	19,21		77	77		1,5	6	
			ТОКОПРИЕМНИК	19,21							
182	ФЕРп-01-11-011-01 	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	0,08	204,88		16	16		16	1,28	
			100ТОЧЕК	204,88							
183	ФЕРп-01-03-001-01 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ	135	14,09		1902	1902		1,5	202,5	
			ШТ	14,09							
184	ФЕРп-01-03-002-04 	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 50 А	2	18,79		38	38		2	4	
			ШТ	18,79							
185	ФЕРп-01-06-021-01 	СХЕМА РАЗВОДКИ ТРЕХПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ПАНЕЛЕЙ (ШКАФОВ, ЯЧЕЕК) ДО 2	1	45,85		46	46		4	4	
			СХЕМА	45,85							
Итого: Пусконаладочные работы	6444	6444			559	

		Прямые затраты			6444		
		Основная зарплата			6444		
		ОЗП с учетом стесненности		1,2	7733		
		---Переход в текущие цены---					
		З/плата основных рабочих    10,749 * 1,223		13,146	101658		
		Итого в текущих ценах			101658		
		ФОТ			101658		
		Накладные расходы от ФОТ		55 %	55912		
		Сметная прибыль от ФОТ		32 %	32531		
		Итого 			190101		
		Итого работа в холостую 80 %			152081		
							
		Итого			3672469		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	73449		
		Итого без НДС			3745918		
		НДС		18 %	674265		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ			4420183		
	
Составил: 	 			
	
Проверил: