УТВЕРЖДАЮ	
 		Генеральный директор	
 		ООО "ЖКС № 4 Приморского района"	
 		_________________А.В.Максимов	
 		"20"  Декабря  2011г.	
 			
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект - СПб, ул.М.Новикова, д.11	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей холодного водоснабжения 	
 Основание	Сметная стоимость - 	341,549 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	558,04 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	69,415 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на  декабрь 2011г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Внутренние сантехнические работы - ХВС	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-01-009-01	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм	0,04	1043,04	68,05	41,72	36,63	2,72	77,8	3,11	
 	(0) 		100 м трубопровода	915,71	5,15			0,21	0,42	0,02	
 1.1	300-9230-050	Краны 10б9бк д. 20 мм 1 МПа	10	295,35		2953,5		
 			шт.					
 1.2	300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 15 мм	4	142,48		569,92		
 			м					
 2	ТЕРр65-01-009-08	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм	0,199	2614,77	294,33	520,33	409,42	58,57	174,8	34,79	
 	(0) 		100 м трубопровода	2057,4	8,83			1,76	0,72	0,14	
 2.1	300-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 80 мм	19,9	520		10348		
 			м					
 3	ТЕРр65-01-009-09	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм	0,193	3301,02	369,43	637,09	500,66	71,3	220,4	42,54	
 	(0) 		100 м трубопровода	2594,11	16,43			3,17	1,34	0,26	
 3.1	300-0895	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами, д. 100 мм	19,3	639,6		12344,28		
 			м					
 4	ТЕРр65-01-005-09	Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм	0,01	11096,15	287,95	110,96	46,84	2,88	422	4,22	
 	(0) 		100 шт.	4684,2	48,3			0,48	4,2	0,04	
 4.1	300-9230-307	Краны 11с67п д.100 мм 1.6 МПа	1	3456,99		3456,99		
 			шт.					
 4.2	300-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), д. 100 мм	2	331,6		663,2		
 			шт.					
 5	ТЕРр65-01-009-04	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм квартиры 	2,048	2195,41	102,075	4496,2	4161,73	209,05	172,65	353,59	
 	(0) 	ЗП=1354,73*1,5; ЭММ=68,05*1,5; ЗПм=5,15*1,5; ТЗТ=115,1*1,5; ТЗТм=0,42*1,5	100 м трубопровода	2032,095	7,725			15,82	0,63	1,29	
 5.1	300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, д. 32 мм	204,8	240,24		49201,15		
 			м					
 5.2	300-9230-111	Краны 11б27п1 д.25 мм 1,6 МПа	10	190,333		1903,33		
 			шт.					
 5.3	300-9230-112	Краны 11б27п1 д.32 мм 1,6 МПа	73	372,5		27192,5		
 			шт.					
 ИТОГО:	5806,3	5155,28	344,52	438,25	
 			21,44	1,75	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.25. Внутреннее г/ и х/водоснабжение смена труб при капитальном ремонте (1, 2, 3, 4, 5)	
 Зарплата	5155,28*10,749	10,749	55414,1	
 Машины и механизмы	344,52*5,374	5,374	1851,45	
 Материалы	306,5*2,997	2,997	918,58	
 Итого по неучтенным материалам		108632,87	
 Итого		166817	
 Накладные расходы	(5155,28+21,44)*10,749*0,88	88%	48967,22	
 Сметная прибыль	(5155,28+21,44)*10,749*0,48	48%	26709,39	
 Итого		242493,61	
 	
 №2 Внутренние сантехнические работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	2,088	90,6435	4,35	189,26	171,18	9,08	5,7615	12,03	
 	(0) 	ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	81,9835	0			0	0	0	
 2	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	0,392	96,6935	4,35	37,91	32,14	1,71	5,7615	2,26	
 	(0) 	ЗП=71,29*1,15; ЭММ=3,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=5,01*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м трубопровода	81,9835	0			0	0	0	
 ИТОГО:	227,17	203,32	10,79	14,29	
 			0	0	
 На стесненные условия труда	42,82	40,66	2,16	2,86	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0	0	
 ИТОГО:	269,99	243,98	12,95	17,15	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.16.3. Внутренние сантехнические работы: внутренний водопровод (1, 2)	
 Зарплата	243,98*10,749	10,749	2622,54	
 Машины и механизмы	12,95*5,374	5,374	69,59	
 Материалы	13,06*2,997	2,997	39,14	
 Итого		2731,27	
 Накладные расходы	(243,98+0)*10,749*0,98	98%	2570,09	
 Сметная прибыль	(243,98+0)*10,749*0,56	56%	1468,62	
 Итого		6769,98	
 	
 №3 Защита от коррозии	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей белилами с добавлением колера: стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,16	583,8185	2,32	93,4	80,88	0,46	40,59	7,47	
 	(0) 	ЗП=439,59*1,15; ЭММ=2,32*1,25; ЗПм=0,48*1,25; ТЗТ=40,59*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	439,59	0,48			0,1	0,04	0,01	
 1.1	101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	0,003936	32027,71		126,06		
 			т					
 ИТОГО:	93,4	80,88	0,46	7,47	
 			0,1	0,01	
 На стесненные условия труда	16,27	16,18	0,09	1,49	
 Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0,02	0	
 ИТОГО:	109,67	97,06	0,55	8,96	
 			0,12	0,01	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.38. Защита от коррозии при капитальном ремонте (1)	
 Зарплата	97,06*10,749	10,749	1043,3	
 Машины и механизмы	0,55*5,374	5,374	2,96	
 Материалы	12,06*3,262	3,262	39,34	
 Итого по неучтенным материалам		126,06	
 Итого		1211,66	
 Накладные расходы	(97,06+0,12)*10,749*0,8	80%	835,67	
 Сметная прибыль	(97,06+0,12)*10,749*0,37	37%	386,5	
 Итого		2433,83	
 	
 №4 Комплекс работ	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	0,71	418,13	241,55	296,87	125,37	171,5	15,17	10,77	
 	(0) 		100 отверстий	176,58	52,72			37,43	4,35	3,09	
 2	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1,409	1274,72	17,06	1796,08	768,65	24,04	55,16	77,72	
 	(0) 		1 м3 заделки	545,53	2,76			3,89	0,24	0,34	
 2.1	401-0063-001	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В7,5 (м100), п1	1,46536	2784,39		4080,13		
 			м3					
 ИТОГО:	2092,95	894,02	195,54	88,49	
 			41,32	3,43	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 3.1. Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий (1, 2)	
 Зарплата	894,02*10,749	10,749	9609,82	
 Машины и механизмы	195,54*5,508	5,508	1077,03	
 Материалы	1003,39*3,784	3,784	3796,83	
 Итого по неучтенным материалам		4080,13	
 Итого		18563,81	
 Накладные расходы	(894,02+41,32)*10,749*0,84	84%	8445,33	
 Сметная прибыль	(894,02+41,32)*10,749*0,48	48%	4825,91	
 Итого		31835,05	
 	
 №5 Прочие работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ССЦ12.2011 Табл.3.7	Расстояние перевозки - от 27,1 до 28 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37	0,9	129,76	129,76	116,78	0	116,78		
 			тонн							
 2	ССЦ12.2011 п.47	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	0,9	54,59	0	49,13	49,13	0		
 			тонн	54,59	0			0		
 ИТОГО:	165,91	49,13	116,78	0	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	49,13	1	49,13	
 Машины и механизмы	116,78	1	116,78	
 Итого		165,91	
 Накладные расходы	(49,13+0)	100%	49,13	
 Сметная прибыль	(49,13+0)*0,6	60%	29,48	
 Итого		244,52	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		283772,49	
 Непредвиденные расходы	283772,49*0,02	2%	5675,45	
 Итого		289447,94	
 НДС	289447,94*0,18	18%	52100,63	
 Итого		341548,57	
 	
 СОСТАВИЛ	Канопкинас З.Н		
 ПРОВЕРИЛ	Калигаева Т.Л.